Инструкция:

1. Снять диск с дробилки пней. Освободить его от всех ножей и вала.
2. Наложить шаблон на диск так, чтоб направление стрелки на шаблоне совпадало с направлением вращения диска, установленного на дробилку.
3. Надёжно закрепить на диске болтами шаблон таким образом, чтоб **все** 12мм и 10мм отверстия шаблона совпадали с аналогичными на диске. Для закрепления использовать **не менее 10 болтов** в разных сторонах диска.
4. Через отверстия диаметром 2 мм в шаблоне накернить диск кернером. Накернить **все отверстия не снимая и не смещая шаблона**.
5. Полосами на шаблоны отмечены места установок ПРЯМЫХ держателей GreenTeeth. Удобно отметить эти пары отверстий на диске не снимая шаблона.
6. Снять шаблон с диска.
7. Закрепить диск на сверлильном станке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОЙ ДРЕЛИ.
8. Сверловку выполнять в три приёма. Первый проход делать центровочным сверлом. Второй - сверлом 8-10мм, третий(финальный) проход – сверлом 16мм.
9. Проверить сверловку установкой держателей гарнитуры GreenTeeth. (если вы где то ошиблись, станок был не точным и тд, допускается рассверливание до 16.5мм, если отверстия в гарнитуре GreenTeeth не совпали с новыми 16мм отверстиями)
10. Готово. Можно устанавливать диск обратно на пнедробилку.
11. Установку держателей GreenTeeth осуществлять симметрично. Т.е. Прямые с прямыми, угловые с угловыми.